～KSN式プラットホームセット128jp その2 解説書～

●1.このセットの解説

	現代風のプラットホームです。
	重層高架駅や箱積み駅舎との組み合わせなどにどうぞ。
	ホーム高さをpak128.Japan専用に調整しております。


●2.更新内容

	v11(2021/10/10)

		ホームの側壁を修正
		スモークガラス張り側壁のホームを追加
		屋根を追加


	v12(2021/10/24)

		全面ホームを追加


●3.使い方

	任意のマスに「building属性の」ホームを設置し、
	手前側がぶつ切り状態になるため、「roadsign属性の」ホーム端を設置して
	補完してください。
	pak128jpの車両が停車位置を指定したマスから手前にはみ出す現象の対策です。
	お好みにより高架運河属性の屋根を被せてください。

	先述の通り、ホーム高さをpak128.Japan専用に調整しております。

	pak128、pak128.britainなどでは使えない訳ではありませんが、
	車両の床に対してホームが高すぎるor低すぎる可能性があります(未検証)。

	"KSN-128jp_platform-set02_merged02.pak"は透過画像を使用しているため、
	本体バージョン120.2以降でご利用ください。


●4.アドオン別解説

	(全アドオン共通事項)

	命名則は次の通りです

	_type***...プラットホームの外見の分類
		002...箱積み対応コンクリート、片面
		002A...箱積み対応アスファルト、全面

	_stair***...階段
		004...上り階段、手前向き
		005...上り階段、奥向き
		006...下り階段、手前向き
		007...下り階段、奥向き

	_fence***...柵
		002D...コンクリート、単線
		002F...コンクリート、相対式
		002I...コンクリート、島式
		003D...スモークガラス張り、単線
		003F...スモークガラス張り、相対式
		003I...スモークガラス張り、島式


以上
