○高架橋脚の使用方法 -how to use piers-
基本的にのアイコンの橋脚を使用してください。
両端が6脚、間が4脚の橋脚が作成されます。
Use basically.
It constructs piers that Ends are six legs and between the piers are four legs.
2マスずつ切って作成すると8脚の橋脚になります。
When construction with cutting by 2 tiles, it constructs 8 legs.
3マスずつですと、6脚の橋脚になります。
When construction with cutting by 3 tiles, it constructs 6 legs.
左下のように高架線路のそばに道が走っていて、それを曲がりながら跨ると橋脚がはみ出てしまいます。
そこでのアイコンの橋脚を端部に使用します(右下)。
When overhead track is beside a road and across while bending as left image, pier runs off.
So, use for ends of piers( right image ).
○高段高架の作り方 -how to construct high overhead track-
まずのアイコンで橋脚を作成します。
First, use to make lower piers.
次にのアイコンで作成した橋脚の上に橋脚を重ねます。
Next, use to pile up piers.
任意の高さまで積み上げたら線路を通して完成。
Finally, construct overhead track and completion.