シンプルなアスファルト舗装の主要道です。1930年に登場する設定です。
派生元のアスファルト市道は歩道部分と積雪画像の色にpak128の公式ソースを使用しています。128jpとは色合いが異なります。

道路の中心線は白い破線のみ、以下の仕様で作成しています。
・60km/h道路...Pak128標準の道路と同じく4種(地上,高架,橋,隧道)を製作しています。歩道の有無など、ある程度の差分を用意しています。
・way-object...道路は交差点の差分を省略しています。同封の画像を参考に、優先道路の表示はway-objectを使用します。